POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는  2 Unit Size 고출력 CLASS-D PA 앰프로 SMPS 전원을 사용한 고효율/저중량 구현할 수 있어야 하며, 스위치를 이용한 100V / 70V 출력 선택 가능해야 하고, AC/DC 겸용 전원 설계 (DC 24V) 가 되어 있어야 하며, DC백업 전원 구동 시 정격출력이 가능해야 한다. 또한, 접점을 이용한 Power On/Off Control 가능할 수 있어야 하고, 앰프 이상(Fault)시 접점 출력 알림 기능 및 선택이 가능한 두 가지(PRI/PGM) 신호 입력 제공되어야 한다. HPF(65Hz/400Hz)를 내장하여 저음역의 잡음을 제거할 수 있는 기기 이어야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	: 480W

- 출력전압/임피던스	: 100V/20.8Ω, 70V/6.8Ω

- 입력 감도	: 1V/10kΩ

- THD (AES17, 1/8 Power)	: 0.5% 이하

- 신호 대 잡음비 (20kHz LPF)	: 100dB 이상

- 주파수 응답 특성 ( 1W, ±3dB)	: 60Hz~20kHz

- 사용온도	: -10℃ ~ 40℃

- 사용전원	: AC 220-240V, 50/60Hz, DC 24V

- 소비전력	: 130W

- 중량(세트)	: 6.9kg

- 외형(세트)	: 482(W) x 88(H) x 371(D)mm

- MP-480 및 동등 이상 품이어야 한다.